**Ausschreibungstext für Breitlattenzaun „L:sk“**

\_ \_ \_ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenzaunes \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 in ebenem Gelände entsprechend Skizze

 bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Lattenzaun mit Schrägkopf **„L:sk“**

 Latten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem,

 heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

 Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

 zzgl. Bodenfreiheit,

 [ Standardbreite 200 cm ]

 [ Standardhöhen 60, 78, 98, 123 cm ],

 Standardelement bestehend aus zwei horizontalen,

 stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm und

 senkrechten Latten ca. 6,5 cm breit und 2,5 cm

 stark, oben mit Schrägschnitt im Winkel von

 ca. 30°, vierseitig gehobelt und gefast, Latten

 im Abstand von 4-5 cm auf den Querriegeln

 mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

 **Variante 1**

 **[: Montage der Zaunelemente zwischen**

 **Systempfosten 9 x 9 cm! ]:**

 Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem

 Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

 vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

 Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

 ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [ T-Stahl ],

 in Ortsbeton versetzt,

 [ Standardhöhen 68, 86, 106, 131 cm ],

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Zaunelemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

 zwischen den Pfosten montiert

 [: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter. ]

 **Variante 2**

 **[: Montage der Zaunelemente vor**

 **Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten**

 **sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

 Systempfosten aus PEFC zertifizierten, heimischem

 Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

 vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

 Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

 ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

 in Ortsbeton versetzt,

 [ Standardhöhen 68, 86, 106, 131 cm ],

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Zaunelemente vor den Pfosten montiert

 [: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter. ]

 **Variante 3**

 **[: Montage der Elemente vor**

 **T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind**

 **nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

 Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,

 T 40/40 x 5 mm mit Kunststoffkappe und

 Patentlasche,

 \_ \_ \_ \_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,

 Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit

 Edelstahlschrauben V2A befestigt

 [: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter. ]

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

 der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 bei Eck-, End- und Torpfosten

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„L:sk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Lärchenholzzaun,

 inkl. Systempfosten, einflügelig,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 100, 120 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 78, 98, 123 cm ],

 Latten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

 der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

 senkrechte Latten 6,5 cm breit und 2,5 cm stark,

 oben mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,

 vierseitig gehobelt und gefast, Latten im

 Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel

 mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 **Variante 1:**

 Verriegelung mit feuerverzinkter Gartentorfalle

 **Variante 2:**

 Verriegelung mit verzinktem Bolzenriegel

 [ Schließung ist mit einem bauseitigen

 Vorhängeschloss möglich. ]

 **Variante 3:**

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„L:sk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Lärchenholzzaun,

 inkl. Systempfosten, zweiflügelig

 mit symmetrischer Teilung,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 2 x 150, 2 x 175, 2 x 200 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ],

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 78, 98, 123 cm ],

 Latten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

 der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

 senkrechte Latten 6,5 cm breit und 2,5 cm stark,

 oben mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,

 vierseitig gehobelt und gefast, Latten im

 Abstand von 4-5 cm auf dem Z-Riegel

 mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 **Variante 1:**

 Verriegelung mit verzinktem Überwurfriegel

 [ Schließung ist mit einem bauseitigen

 Vorhängeschloss möglich. ],

 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

 und verzinktem Fußeisen,

 **Variante 2:**

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

 und verzinktem Fußeisen,

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, System- und**

**T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen 48, 68, 148, 173, 198 cm und Sonderbreiten bis maximal 230 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort problemlos hergestellt werden. ]**

**Zaunelemente „L:sk“**

 Höhen [cm] 60 78 98 123

 Breiten [cm] 200 [max. 230]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

 Abmessung [cm] 9 x 9 12 x 12 15 x 15

 Längen [cm] 68 86 108 131

 T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

 Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200

**T-Stahl-Pfosten**

 Abmessung [mm] 40/5 50/6 60/7 70/8

 Längen [cm] 100 130 160 200

 Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

**Türrahmen**

 Höhen [cm] 78 98 123

 Breiten [cm] 100 120

**Torrahmen**

 Höhen [cm] 78 98 123

 Breiten [cm] 2 x 150 2 x 175 2 x 200

Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore senden wir

Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!