**Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:hl“**

 Lieferung und Montage von Sichtschutz **„S:hl“**

in ebenem Gelände entsprechend Skizze

bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ Stück Elemente **„S:hl“** mit beidseitiger, horizontale \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Lattung, versetzt angeordnet, Träger-, Abdeck-

 hölzer und Lamellen aus PEFC zertifiziertem,

 heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

 Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

 zzgl. Bodenfreiheit,

 [ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]

 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

 Standardelement bestehend aus senkrechten

 Trägerhölzern ca. 7,5 cm breit und 2 cm stark,

 waagerechten Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm

 stark, mit einem Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als

 zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,

 Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und

 gefast, Lamellen gehobelt und gerundet, Lamellen

 im Abstand von 4-6 cm auf den Trägerhölzern mit

 Edelstahlschrauben V2A wechselseitig, doppelt

 verschraubt

 [: Ein klassischer Sichtschutz mit optimaler

 Sichtschutzwirkung und einer optisch gleich-

 wertigen Anmutung von beiden Seiten. ]

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

 vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

 Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

 ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

 in Ortsbeton versetzt,

 [ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

 zwischen den Pfosten montiert

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

 der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„S:hl“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Sichtschutz,

 inkl. Systempfosten, einflügelig,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 100, 120 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

 Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel

 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,

 gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand

 von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben

 doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,

 vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher

 Wetterschutz,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„S:hl“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Sichtschutz,

 inkl. Systempfosten, zweiflügelig

 mit symmetrischer Teilung,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

 Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel

 aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,

 gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand

 von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben

 doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,

 vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher

 Wetterschutz,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

 und verzinktem Fußeisen,

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten**

**sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.**

**Sichtschutzelemente „S:hl“**

 Höhen [cm] 90 120 150 180

 Breiten [cm] 180 180 180 180 [max. 190]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

 Abmessung [cm] 9 x 9 12 x 12 15 x 15

 Längen [cm] 98 128 158 188

 T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

 Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200

**Türrahmen**

 Höhen [cm] 90 120 150 180

 Breiten [cm] 100 120 150

**Torrahmen**

 Höhen [cm] 90 120 150 180

 Breiten [cm] 2 x 100 2 x 120 2 x 150

Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite [www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos](http://www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos).

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!