**Ausschreibungstext für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“**

\_ \_ \_ lfdm. Lieferung und Montage eines Holzzaunes \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in ebenem Gelände entsprechend beiliegender

Skizze bzw. nachfolgender Abwicklung,

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“,**

Staketen / Latten und Querriegel aus

Kastanienholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im

Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]

Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],

**„Astwerk“ Variante 1**

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie

gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss

mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 2**

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie

gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss

mit geradem Schnitt, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 3**

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie

gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss

mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 4**

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie

gewachsen, grob geschält, oberer Abschluss

mit geradem Schnitt, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 5**

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie

gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss

mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 6**

Lattung aus Rundhölzern, naturrund wie

gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss

mit geradem Schnitt, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 7**

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie

gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss

mit abgestumpften Spitzen, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

**„Astwerk“ Variante 8**

Lattung aus Halbrundhölzern, naturrund wie

gewachsen, zweifach geschält, oberer Abschluss

mit geradem Schnitt, Querriegel aus

Halbrundhölzern, naturrund wie gewachsen,

grob geschält

Elemente ca. 200 cm lang und \_ \_ \_ \_ cm hoch

[80, 100, 120 und 150 cm] zzgl. Bodenfreiheit,

bestehend aus stabilen Halbrundriegeln 6-8 cm

oder 8-10 cm und senkrechten Staketen / Latten

4-6 cm, im Abstand von ca. 4-5 cm auf den

Querriegeln mit Edelstahlschrauben V 2A befestigt,

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V 2A

zwischen den Pfosten montiert,

**Pfahlmontage Variante 1:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 6-8 bzw. 8-10 cm, eingeschlagen

bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang

[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm]

Pfahlmontage **Variante 2:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und

steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang

[Zaunhöhe zzgl. ca. 60 cm],

Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht

eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt

und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,

[: Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Montage hinter Randeinfassungen \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

incl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im

Bereich der Pfosten

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit leichtem \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gefälle, Elemente schräg montiert

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elemente dem Geländeverlauf entsprechend

abgestuft mit längeren Pfählen

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Montage in Gelände mit Gefälle \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elemente halbiert und mit zusätzlichen

Zwischenpfosten dem Geländeverlauf entsprechend

abgestuft

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bei Eck-, End- und Torpfosten

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Endpfostens \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Wandanschluss \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Gartentüre \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“,

natur unbehandelt

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im

Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]

Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],

einflügelig, Öffnung DIN links, rechts einwärts,

ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [Flügelbreite / 100, 120, 150 cm],

ca. \_ \_ \_ \_ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm]

zuzüglich Bodenfreiheit,

Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer

senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend

der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben,

Verriegelung mit feuerverzinkter Torfalle,

**Pfahlmontage Variante 1:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen

bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang

[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm]

Pfahlmontage **Variante 2:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und

steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang

[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],

Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht

eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt

und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Gartentores \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Staketenzaun „Astwerk“,

natur unbehandelt

[: Die Oberfläche verwittert und erhält im

Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ]

Variante - - - - [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8],

zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [Flügelbreiten / 200, 240, 300 cm],

ca. \_ \_ \_ \_ cm hoch [Flügelhöhe / 80, 100, 120, 150 cm]

zuzüglich Bodenfreiheit,

Torrahmen aus Robinienholz, ca. 11,5 x 3 cm mit einer

senkrechten Lattung aus Kastanienholz entsprechend

der gewählten Ausführungsvariante der Zaunelemente,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren feuerverzinkten Kloben,

Verriegelung mit feuerverzinktem Überwurfriegel,

[Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich],

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Schubriegel

und Bodenschuh,

**Pfahlmontage Variante 1:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm, eingeschlagen

bzw. eingerammt, ca. - - - - cm lang

[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm]

Pfahlmontage **Variante 2:**

[Abhängig von den Bodenverhältnissen]

Kastanienpfähle 8-10 cm bei schweren und

steinigen Böden versetzen, ca. - - - - cm lang

[Torhöhe zzgl. ca. 60-80 cm],

Löcher maschinell vorgebohrt, Pfähle leicht

eingeschlagen und anschließend mit etwas Split verfüllt

und gestampft, Aushub in der Zaunflucht eingeebnet,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

**Empfohlene Dimensionen und Abmessungen für Staketenzaun / Lattenzaun „Astwerk“**

**Zaunelemente**

Höhen [cm] **80 100 120 150**

Breite [cm] 200 200 200 200

Abmessung Riegel 6-8 6-8 8-10 8-10

Anzahl Riegel 2 2 2 3

**Kastanienpfähle**

Abmessung [cm] 6-8 8-10 8-10 8-10

Länge [cm] 140 160 180 250 [kürzen nach Bedarf]

**Tür- und Torrahmen**

Höhen [cm] **80 100 120 150**

Breite [cm] **100 100 100 100**

Breite [cm]  **120 120 120**

Breite [cm]  **150 150**

**Kastanienpfähle**

Abmessung [cm] 8-10 8-10 8-10 8-10

Länge [cm] 160 180 200 250 [kürzen nach Bedarf]

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis

für Ihr aktuelles Projekt!