\_ \_ \_ lfdm. Lieferung und Montage eines Staketenzaunes bzw. \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Kastanienzaunes in ebenem Gelände,

Staketenzaun aus Kastanienholz, natur unbehandelt,

original französische Ausführung, ca. \_ \_ \_ \_ \_ cm hoch,

 [Kastanienholz wird der Resistenzklasse 2 zugeordnet

und ist somit sehr widerstandsfähig gegen Pilz- und

Insektenbefall. Kastanienzäune können auf Grund

ihres hohen Gerbsäuregehaltes, je nach Standort und

Untergrund, eine Haltbarkeit von 15 bis zu 25 Jahren

erreichen. Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Färbung.]

 Staketen handgespalten und einseitig angespitzt,

mit \_ \_ \_ Drahtreihen [Doppeldrähte verzinkt 2 mm stark]

im Abstand von ca. \_ \_ \_ \_ cm stramm gewickelt

[Die Spitzen können nach oben oder unten montiert werden.],

 Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser

ca. \_ \_ \_ \_ cm, ca. \_ \_ \_ \_ cm lang, naturrund wie gewachsen,

grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt, für

den Einsatz als Zaunpfahl oder als diagonale Verstrebung,

 **Variante 1** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle im Abstand von 1 bis 1,5 m eingeschlagen bzw.

eingerammt,

 **Variante 2** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die

Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen

und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,

Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Staketenzaun auf dem vorhandenen Untergrund aufgestellt,

soweit möglich gespannt und mit verzinkten Krampen an den

Pfählen befestigt [Pfähle leicht überstehend]

[Berechnung erfolgt nach Aufmass pro Laufmeter.]

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon + 49[0]7641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 incl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

 der Pfähle

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Diagonalstreben an den Anfangs-, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 End-, Eck- und Torpfählen, Streben mit dem Pfahl

 fest verschraubt

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Endpfostens \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Wandanschluss \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Gartentüre , \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Flügeltüre aus Robinienholz, natur unbehandelt,

 einflügelig, Öffnung einwärts

Rahmen aus stabilen, gehobelten Vierkanthölzern

ca. 11,5 x 3 cm mit Diagonalverstrebung und

aufgenagelten bzw. aufgeschraubtem Staketenzaun,

Torrahmenbreite ca. \_ \_ \_ \_ cm, Rahmenhöhe ca. \_ \_ \_ \_ cm,

 Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser

ca. 8-10 cm, ca. \_ \_ \_ \_ cm lang, naturrund wie gewachsen,

grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt,

 **Variante 1** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle ins Erdreich eingeschlagen bzw. eingerammt,

 **Variante 2** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die

Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen

und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,

Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Aufhängung mit verzinkten Kloben und Langbändern,

Verriegelung mit verzinkter, einfacher Gartentorfalle,

Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Diagonalstreben an den Torpfählen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Streben mit dem Pfahl fest verschraubt

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Gartentores \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Flügeltor aus Robinienholz, natur unbehandelt,

 zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,

Öffnung einwärts,

Rahmen aus stabilen, gehobelten Vierkanthölzern

ca. 11,5 x 3 cm mit Diagonalverstrebung und

aufgenagelten bzw. aufgeschraubtem Staketenzaun,

Torrahmenbreite ca. \_ \_ \_ \_ cm, Rahmenhöhe ca. \_ \_ \_ \_ cm,

 Pfähle aus Kastanienholz, natur unbehandelt, Durchmesser

ca. 8-10 cm, ca. \_ \_ \_ \_ cm lang, naturrund wie gewachsen,

grob geschält, unten angespitzt, oben einfach gesägt,

 **Variante 1** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle ins Erdreich eingeschlagen bzw. eingerammt,

 **Variante 2** [Abhängig von den Bodenverhältnissen]:

Pfähle bei schweren und steinigen Böden versetzen indem die

Löcher maschinell vorgebohrt, die Pfähle leicht eingeschlagen

und anschließend mit etwas Split verfüllt und gestampft werden,

Aushub wird in der Zaunflucht eingeebnet,

Aufhängung mit verzinkten Kloben und Langbändern,

Verriegelung mit verzinktem Doppeltorüberwurf und

Bodenverriegelung mit Schubstange und Bodenschuh,

Schließung mit bauseitigem Vorhängeschloss möglich

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

 [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Diagonalstreben an den Torpfählen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Streben mit dem Pfahl fest verschraubt

**Empfohlene Dimensionen und Abmessungen für Staketenzäune bei normaler Beanspruchung!**

**[Im öffentlichen Bereich empfehlen wir die Spitzen nach unten zu montieren und bei den Pfählen**

**die nächst höhere Dimension zu wählen.]**

**Staketenzaun**

Höhe [cm] 50 80 100 120 150 175 200

Pfahlabstand [m] 1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5 1,0-1,2 1,0-1,2 ca. 1,0 ca. 1,0

**Kastanienpfähle**

Länge [cm] 120 140 160 160 180 200 250

Durchm. [cm] 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10

**Diagonalstreben**

Länge [cm] 120 140 160 160 180 200 250

Durchm. [cm] 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10

**Robinientore**

**Höhe [cm] 80 100 120 150 200**

**Kastanienpfähle**

Länge [cm] 140 160 180 200 250

Durchm. [cm] 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10

**Diagonalstreben**

Länge [cm] 140 160 180 200 250

Durchm. [cm] 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10

**Verfügbare Dimensionen und Abmessungen für Staketenzaun aus Kastanienholz, Kastanienpfähle, Diagonalstreben und Robinientore!**

**Staketenzaun**

 Höhen [cm] 50 80 100 120 150 175 200

 Staketenabstand [cm] 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

 Drahtreihen [cm] 2 2 3 3 4 5 5

 Rollenlänge [m] 5 5 5 5 5 5 5

 Höhe [cm] 80 100 120

 Staketenabstand [cm] 7-8 7-8 7-8

 Drahtreihen [cm] 2 3 3

 Rollenlänge [m] 10 10 10

**Kastanienpfähle**

 Längen [cm] 120 140 160 160 180 200 250

 Durchmesser [cm] 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10

**Diagonalstreben**

 Längen [cm] 120 140 160 160 180 200 250

 Durchmesser [cm] 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10

**Torrahmen Robinie [Sondermaße möglich!]**

 Breiten [cm] 100 120 150

 Höhen [cm] 80 /100 120 / 150 175 / 200

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis

für Ihr aktuelles Projekt!