**Ausschreibungstext für Sichtschutz Lärche Horizontal „S:h“**

 Lieferung und Montage von Sichtschutz **„S:h“**

in ebenem Gelände entsprechend Skizze

bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ Stück **Sichtschutzelement Lärche „S:h“**, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit einseitiger, horizontaler Lattung,

 Träger-, Abdeckhölzer und Rautenprofile aus

 Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

 Element \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

 zzgl. Bodenfreiheit,

 [ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]

 [ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ],

 Standardelement bestehend aus senkrechen

 Trägerhölzern ca. 7,5 x 2 cm und waagrechten

 Rautenprofilen 6,8 x 2,7 cm mit einem Abdeckholz

 ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,

 Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und

 gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet,

 Profile von hinten, im Abstand von ca. 1 cm auf den

 Trägerhölzern mit Edelstahlschrauben V2A

 doppelt verschraubt

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,

 www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

 vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

 Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

 ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

 in Ortsbeton versetzt,

 [ Standardhöhen 103, 131, 160, 188 cm ],

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

 zwischen den Pfosten montiert

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

 für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,

 www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

 der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„S:h“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Sichtschutz,

 inkl. Systempfosten, einflügelig,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 100, 120 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ],

 Rautenprofile, Abdeckholz und Z-Riegel

 aus Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand

 von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahl-

 schrauben V2A doppelt verschraubt, Abdeckholz

 ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,

 Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und

 gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,

 www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„S:h“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 passend zu obigem Sichtschutz,

 inkl. Systempfosten, zweiflügelig

 mit symmetrischer Teilung,

 Öffnung DIN links, rechts einwärts,

 Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

 [ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ],

 Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

 zuzüglich Bodenfreiheit,

 [ Standardhöhen 95, 123, 152, 180 cm ],

 Rautenprofile, Abdeckholz und Z-Riegel

 aus Lärchenholz, natur unbehandelt

 [: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

 im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

 Rautenprofile 6,8 x 2,7 cm, von hinten im Abstand

 von ca. 1 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahl-

 schrauben V2A doppelt verschraubt, Abdeckholz

 ca. 6 x 3 cm als zusätzlicher Wetterschutz,

 Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und

 gefast, Rautenprofile gefräst, Kanten gerundet,

 Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

 Langbändern und verstellbaren Kloben

 [: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

 Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

 Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

 und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

 bauseitigen Profilzylinder,

 Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

 und verzinktem Fußeisen,

 Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

 integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

 100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

 Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

 oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

 **[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

 **gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

 Liefernachweis:

 die zaunfabrik-natur GmbH, fon +49 [0] 7641-9351866,

 www.zaunfabrik-natur.de, kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Naturzaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen bis 201 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich. ]**

**Sichtschutz Lärche Horizontal „S:h“**

 Höhen [cm] 95 123 152 180

 Breiten [cm] 90 120 150 180 [max. 190]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

 Abmessung [cm] 9 x 9 12 x 12 15 x 15

 Längen [cm] 95 131 160 188

 T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

 Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200

**Türrahmen**

 Höhen [cm] 95 123 152 180

 Breiten [cm] 100 120 150

**Torrahmen**

 Höhen [cm] 95 123 152 180

 Breiten [cm] 2 x 100 2 x 120 2 x 150

Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), unter dem Navigationspunt – planerinfo -.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!