**Ausschreibungstext für Elementzaun / Sichtschutz „E:ve“**

Lieferung und Montage von Elementzaun /

Sichtschutz **„E:ve“** in ebenem Gelände

entsprechend Skizze bzw. nachfolgender

Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ Stück Elemente **„E:ve“** mit einseitiger, vertikaler Lattung, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Senkrechtprofile und Trapezriegel aus

PEFC zertifiziertem, heimischem Lärchenholz,

natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

zzgl. Bodenfreiheit,

[ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ]

Standardelement bestehend aus horizontalen,

stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm und

senkrechten Profilhölzern ca. 6 cm breit und

3 cm stark, oben und unten mit Schrägschnitt

im Winkel von ca. 30°, vierseitig gehobelt und

gefast, Profile von hinten, hochkant im Abstand

von ca. 3 cm auf den Querriegeln mit Edelstahl-

schrauben V2A befestigt,

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

**Variante 1**

**[: Montage der Elemente zwischen**

**Systempfosten 9 x 9 oder 12 x 12 cm! ]:**

\_ \_ \_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

zwischen den Pfosten montiert

**Variante 2**

**[: Montage der Elemente vor Systempfosten**

**9 x 9 oder 12 x 12 cm, d.h. die Pfosten sind**

**nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

\_ \_ \_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Elemente endlos, vor den Pfosten montiert

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Variante 3**

**[: Montage der Elemente vor**

**T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind**

**nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

\_ \_ \_ Stück Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

T 40/40 x 5 mm mit Kunststoffkappe und

Patentlasche,

T 50/50 x 6 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,

Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,

T 60/60 x 7 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,

Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,

T 70/70 x 8 mm, Kopf oben mit Schrägschnitt,

Schnittfläche mit Zinkspray nachbehandelt,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

\_ \_ \_ \_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,

Elemente endlos, an den T-Pfosten von hinten

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bei Eck-, End- und Torpfosten

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„E:ve“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Elementzaun/Sichtschutz,

inkl. Systempfosten, einflügelig,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 100, 120 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark,

oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,

vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im

Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„E:ve“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Elementzaun/Sichtschutz,

inkl. Systempfosten, zweiflügelig,

mit symmetrischer Teilung,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

Senkrechtprofile, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Profilhölzer 6 cm breit und 3 cm stark,

oben und unten mit Schrägschnitt im Winkel von 30°,

vierseitig gehobelt und gefast, Profile von hinten im

Abstand von ca. 3 cm hochkant auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, System- und**

**T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort problemlos hergestellt werden. ]**

**Sichtschutzelemente „E:ve“**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 180 180 180 180 [max. 190]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm] 9 x 9 12 x 12 15 x 15

Längen [cm] 98 128 158 188

T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200

**T-Stahl-Pfosten**

Abmessung [mm] 40/5 50/6 60/7 70/8

Längen [cm] 130 160 200 230

Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

**Türrahmen**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 100 120 150

**Torrahmen**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 2 x 100 2 x 120 2 x 150

Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore senden wir

Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!