**Ausschreibungstext für Schmallattenzaun „Sl:rk“**

\_ \_ \_ lfdm. Lieferung und Montage eines Lärchenzaunes \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in ebenem Gelände entsprechend Skizze

bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

**Schmallattenzaun mit Rundkopf „Sl:rk“**

Lattenprofil 5,5 x 2,5 cm,

Schmallatten und Trapezriegel aus PEFC zertifiziertem,

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

zzgl. Bodenfreiheit,

[ Standardbreite 200 cm / Maximalbreite 230 cm ]

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ],

Standardelement bestehend aus zwei/drei

horizontalen, stabilen Trapezriegeln ca. 9/7 x 3 cm

und senkrechten Schmallatten 5,5 cm breit und 2,5 cm

stark, oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Schmallatten

im Abstand von 5-6 cm auf den Querriegeln

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt

**Variante 1**

**[: Montage der Zaunelemente zwischen**

**Systempfosten 9 x 9 cm! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem

Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [ T-Stahl ],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Zaunelemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

zwischen den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

**Variante 2**

**[: Montage der Zaunelemente vor**

**Systempfosten 9 x 9 cm, d.h. die Pfosten**

**sind nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Systempfosten aus PEFC zertifiziertem, heimischem

Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 68, 76, 86, 106, 131, 156 cm ],

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Zaunelemente vor den Pfosten montiert

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

**Variante 3**

**[: Montage der Elemente vor**

**T-Stahl-Pfosten, d.h. die Pfosten sind**

**nur auf der Zauninnenseite sichtbar! ]:**

Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl,

T 40/40 x 5 mm mit Patentlasche, oben mit

Schrägschnitt [ Schnittstelle kaltverzinkt. ],

\_ \_ \_ \_ cm lang, in Ortsbeton versetzt,

Elemente endlos an den T-Pfosten von hinten mit

Edelstahlschrauben V2A befestigt

[: Berechnung erfolgt nach Aufmaß pro Laufmeter. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 x 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für Ausführung ohne Kopffangstelle, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in Anlehnung an die Vorgaben des GUVV,

d.h. Abstand zwischen Oberkante Querriegel

und Oberkante Latte von max. 4 cm

\_ \_ \_ lfdm. Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Anpassung der Elemente, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bei Eck-, End- und Torpfosten

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„Sl:rk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Lärchenholzzaun,

inkl. Systempfosten,

einflügelig,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 100, 120 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123, 148 cm ],

Schmallatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Schmallatten 5,5 cm breit und 2,5 cm stark,

oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Schmallatten im

Abstand von 5-6 cm auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

**Variante 1:**

Verriegelung mit feuerverzinkter Gartentorfalle

**Variante 2:**

Verriegelung mit verzinktem Bolzenriegel

[ Schließung ist mit einem bauseitigen

Vorhängeschloss möglich. ]

**Variante 3:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder

Systempfosten 9 x 9 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

60/60 x 7 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„Sl:rk“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Lärchenholzzaun,

inkl. Systempfosten,

zweiflügelig mit symmetrischer Teilung,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 2 x 150, 2 x 175, 2 x 200 cm ]

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 60, 68, 78, 98, 123,148 cm ],

Schallatten, verstärkte Randhölzer und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

seitliche Rahmenhölzer des Flügels zur Aufnahme

der Bänder und der Schließvorrichtung verstärkt,

senkrechte Schmallatten 5,5 cm breit und 2,5 cm stark,

oben mit geschliffenem Rundkopf,

vierseitig gehobelt und gefast, Latten im

Abstand von 5-6 cm auf dem Z-Riegel

mit Edelstahlschrauben V2A befestigt,

Torkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

**Variante 1:**

Verriegelung mit verzinktem Überwurfriegel

[ Schließung ist mit einem bauseitigen

Vorhängeschloss möglich. ],

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

**Variante 2:**

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit Aluminium-Pyramidenkappe,

gefrästem Pyramidenkopf oder gefrästem Rundkopf

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon +49 [0]7641-9351868,

fax 9351867, [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de),

kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaunelemente, Schmallattenzaun mit Rundkopf „Sl:rk“,**

**System- und T-Stahl-Pfosten sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen 48, 173, 198 cm und Sonderbreiten bis maximal 230 cm sind möglich. Zwischenbreiten können durch das Kürzen der Elemente vor Ort hergestellt werden.**

**Auf Wunsch erhalten Sie die Zaunelemente auch ohne Kopffangstelle, d.h. der Abstand zwischen Oberkante Querriegel und Oberkante Latte beträgt max. 4 cm. ]**

**Zaunelemente „Sl:rk“**

Höhen [cm] 60 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 200 [max. 230]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm] 09 x 09 12 x 12 15 x 15

T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

Längen [cm] 68 76 86 108 131 156

**T-Stahl-Pfosten**

Abmessung [mm] 40/5 50/6 60/7 70/8

Bodenplatten [mm] 100 x 150 100 x 200

Längen [cm] 100 130 160 200

**Türrahmen**

Höhen [cm] 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 100 120

**Torrahmen**

Höhen [cm] 68 78 98 123 148

Breiten [cm] 2 x 150 2 x 175 2 x 200

Eine Tabelle mit den empfohlenen Pfostendimensionen für unsere Zaunelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie unter [www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de) – planerinfos!

Gerne senden wir Ihnen unsere aktuelle Preisliste und erstellen Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!

05-2018