**Ausschreibungstext für Sichtschutz „S:hl“**

Lieferung und Montage von Sichtschutz **„S:hl“**

in ebenem Gelände entsprechend Skizze

bzw. nachfolgender Abwicklung

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ Stück Elemente **„S:hl“** mit beidseitiger, horizontale \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lattung, versetzt angeordnet, Träger-, Abdeck-

hölzer und Lamellen aus PEFC zertifiziertem,

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

erhält im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. ],

Elemente \_ \_ \_ \_ cm breit und \_ \_ \_ \_ cm hoch

zzgl. Bodenfreiheit,

[ Standardbreiten 90, 120, 150, 180 cm ]

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

Standardelement bestehend aus senkrechten

Trägerhölzern ca. 7,5 cm breit und 2 cm stark,

waagerechten Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm

stark, mit einem Abdeckholz ca. 6 x 3 cm als

zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,

Träger- und Abdeckhölzer vierseitig gehobelt und

gefast, Lamellen gehobelt und gerundet, Lamellen

im Abstand von 4-6 cm auf den Trägerhölzern mit

Edelstahlschrauben V2A wechselseitig, doppelt

verschraubt

[: Ein klassischer Sichtschutz mit optimaler

Sichtschutzwirkung und einer optisch gleich-

wertigen Anmutung von beiden Seiten. ]

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Systempfosten aus PEFC zertifizierten, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

heimischem Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

Vierkantpfosten 9 x 9 cm aus herzgetrenntem Holz,

vierseitig gehobelt und gefast, mit einem integrierten

Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl 50/50 x 6 mm,

ca. \_ \_ \_ \_ cm lang zzgl. Bodeneinstand [T-Stahl],

in Ortsbeton versetzt,

[ Standardhöhen 98, 128, 158, 188 cm ],

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe,

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Elemente mit V-Beschlägen aus Edelstahl V2A

zwischen den Pfosten montiert

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für verstärkten T-Stahl 60/60 7 mm \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Bodenplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

100 x 150 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf Betonmauern

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für angeschweißte Winkelplatte, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

150 x 100 x 100 mm mit 4 Bohrungen 11 mm,

für die Montage auf/an Betonwinkelsteinen

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für die Montage hinter Randeinfassungen, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

inkl. Spitzarbeiten an der Betonschulter im Bereich

der Pfostenfundamente

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage einer Flügeltüre **„S:hl“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Sichtschutz,

inkl. Systempfosten, einflügelig,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 100, 120 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,

gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand

von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben

doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,

vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher

Wetterschutz,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

\_ \_ \_ Stück Lieferung und Montage eines Flügeltores **„S:hl“** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

passend zu obigem Sichtschutz,

inkl. Systempfosten, zweiflügelig

mit symmetrischer Teilung,

Öffnung DIN links, rechts einwärts,

Breite ca. \_ \_ \_ \_ cm [ Flügelbreite ],

[ Standardbreiten 2 x 100, 2 x 120, 2 x 150 cm ],

Höhe ca. \_ \_ \_ \_ cm breit [ Flügelhöhe ]

zuzüglich Bodenfreiheit,

[ Standardhöhen 90, 120, 150, 180 cm ],

Lamellen, Abdeckholz und Z-Riegel

aus heimischen Lärchenholz, natur unbehandelt

[: Die Oberfläche des Holzes verwittert und erhält

im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina! ],

waagerechte Lamellen 9,5 cm breit und 1 cm stark,

gehobelt und gerundet, wechselseitig im Abstand

von 4-6 cm auf dem Z-Riegel mit Edelstahlschrauben

doppelt verschraubt, Abdeckholz ca. 6 x 3 cm,

vierseitig gehobelt und gefast, als zusätzlicher

Wetterschutz,

Türkonstruktion mit stabilen, feuerverzinkten

Langbändern und verstellbaren Kloben

[: Beschlagteile feuerverzinkt, Schrauben verzinkt. ],

Verriegelung mit zweitourigem Einsteckschloss,

Aluminium Langschild, Aluminium Drückergarnitur

und Nirosta-Schließblech, vorbereitet für

bauseitigen Profilzylinder,

Mittelverriegelung mit feuerverzinktem Bodenriegel

und verzinktem Fußeisen,

Systempfosten 12 x 12 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

70/70 x 8 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Systempfosten 15 x 15 cm aus Lärchenholz mit

integriertem Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl

100/100 x 11 mm, in Ortsbeton versetzt,

Ausführungsvariante mit gefrästem Pyramidenkopf

oder mit Aluminium-Pyramidenkappe

**[: Bitte geben Sie bei Auftragserteilung die**

**gewünschte Ausführungsvariante an. ]**

Liefernachweis:

die zaunfabrik-natur, fon 07641-9351868, fax 9351867,

[www.zaunfabrik-natur.de](http://www.zaunfabrik-natur.de), kontakt@zaunfabrik-natur.de

\_ \_ \_ Stück Aufpreis für Profilzylinder normalschließend, \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mit drei Schlüsseln

**Standardabmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente, Systempfosten**

**sowie Tür- und Torrahmen!**

**[: Sonderhöhen bis 200 cm und Sonderbreiten bis maximal 190 cm sind möglich.**

**Sichtschutzelemente „S:hl“**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 180 180 180 180 [max. 190]

**Systempfosten mit integriertem T-Stahl**

Abmessung [cm] 9 x 9 12 x 12 15 x 15

Längen [cm] 98 128 158 188

T-Stahl [mm] 50/5 60/6 70/7 100/11

Bodenplatte [mm] 100 x 150 100 x 200

**Türrahmen**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 100 120 150

**Torrahmen**

Höhen [cm] 90 120 150 180

Breiten [cm] 2 x 100 2 x 120 2 x 150

Eine Tabelle mit den empfohlene Pfostendimensionen für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente sowie die entsprechenden Türen und Tore finden Sie auf unserer Internetseite [www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos](http://www.zaunfabrik-natur.de/planerinfos).

Gerne erstellen wir Ihnen nach telefonischer Detailklärung ein individuelles Leistungsverzeichnis für Ihr aktuelles Projekt!